[TForm1]
CAPTION=GOSSEN-Foto-Lichtmesstechnik - Luxmeter-Tool
cbtn=kontinuierlich messen ein
ConfigBtn=AutoConfig
ConfigBtnHint=Werkseinstellungen setzen
DelListBtn=Liste löschen
DelMemBtn=Speicher löschen
InfoBtn=Info
janRoundedButton11=löschen
Label2=000,00 lx
LangGrp= Sprache wählen 
LangGrp0=Deutsch
LangGrp1=English
LangGrp2=Französisch
LangGrp3=Spanisch
ManualBtn=Anleitung
ManualBtnHint=Anleitung anzeigen
MavoGrp= Gerät wählen 
MavoGrp0=MAVOLUX 5032 C / USB
MavoGrp1=MAVOLUX 5032 B / USB
MavoGrp2=MAVO-Monitor
MavoGrp3=MAVO-SPOT 2 USB
mBtn=Meßwert anzeigen
MeaBtn=Messen
MemBtn=Speicher auslesen
OvcAttachedLabel1=Meßbereich auswählen
OvcComboBox1Label1=Meßgröße auswählen
qCombo0=Lux / cd/m²
qCombo1=footcandle, footlambert
QuitBtn=Ende
RadioGroup10=Liste
RadioGroup11=Grafik
SaveListBtn=Liste speichern
ScaleGrp= Skalierung 
ScaleGrp0=0..max
ScaleGrp1=min..max
ScaleGrpHint=10
setupBtn=Einstellungen
tbBtn=Testbild
VersBtn=Version
VersBtnHint=Geräteversion abfragen
