[TForm1]
CAPTION=GOSSEN-Foto-Lichtmesstechnik - Luxmeter-Tool
cbtn=mesure en continue
ConfigBtn=auto-config
ConfigBtnHint=set default settings
DelListBtn=Annuler la liste
DelMemBtn=effacer mémoire
InfoBtn=info
janRoundedButton11=effacer
janRoundedButton11Hint=9
Label1=*IDN GOSSEN,M 503,20753,02,V 2.03
Label2=000,00 lx
LangGrp= Sélectionner la langue 
LangGrp0=Deutsch
LangGrp1=English
LangGrp2=Francais
LangGrp3=Espanol
ManualBtn=Instructions
ManualBtnHint=Anleitung anzeigen
MavoGrp= Sélectionner l'appareil
MavoGrp0=MAVOLUX 5032 C / USB
MavoGrp1=MAVOLUX 5032 B / USB
MavoGrp2=MAVO-Monitor
MavoGrp3=MAVO-SPOT 2 USB
mbCombo0=Auto
mbCombo1=  0.1 ..    200 lx
mbCombo2=  1   ..   2000 lx
mbCombo3= 10   ..  20000 lx
mbCombo4=100   .. 200000 lx
mBtn=val. de mesures
MeaBtn=mesure
MemBtn=Lecture mémoire
OvcAttachedLabel1=sélectionner gamme
OvcComboBox1Label1= sélectionner unité
qCombo0=Lux / cd/m²
qCombo1=footcandle, footlambert
QuitBtn=Fin
RadioGroup10=liste 
RadioGroup11=chart
SaveListBtn=enregistrer la liste
ScaleGrp= scale 
ScaleGrp0=0..max
ScaleGrp1=min..max
ScaleGrpHint=10
setupBtn=Ajustements
setupBtnHint=Instellen van de tussentijd en vermingvuldigingsfactor.
tbBtn=testchart
VersBtn=version
VersBtnHint=show devive info
[TgsettForm]
CAPTION=settings
IntvCombo0=  0,5 s
IntvCombo1=  1    s
IntvCombo2=  5    s
IntvCombo3=10    s
IntvCombo4=60    s
IntvCombo5=user defined
IntvComboLabel1=measuring interval / s
IntvFldLabel1=user defined interval / s
janRoundedButton1=abort
janRoundedButton2=OK
OvcPictureField1Label1=rating factor
[TmdlgForm]
janRoundedButton2=OK
mGrp0=reject all existing readings
mGrp1=add new readings to list
